06

Ferragem:

A
	
Parafuso
5 x 60 zb cp 8 Pç

B
	
P.3,5x13mm CP FC ZB -16pç

C
	Ponteira AP 111-19 cromada
5 x 60 zb cp 8 Pç

D

Ponteira PL 236 PT 4 Pç

E
	Ponteira AP 111-19 cromada
5 x 60 zb cp 8 Pç

Ponteira PL 236 CR 4 Pç

MANUAL DE MONTAGEM:

3

Com a mesa virada, encaixe as ferragens D, e fixe com a ferragem B.

D	D

D	D

F

Sequência de Montagem

1

Monte as duas partes menores encaixando como
mostra o desenho abaixo.	4

Com a mesa para cima encaixe as ferragens C e F, conforme o modelo abaixo.

C C

C	C
F		C        C	F C                                                                                         C

F	F

5

Coloque o silicone E em cima da ferragem C para aderir o vidro, e coloque o vidro sobre a estrutura.

2

Encaixe os tubos maiores assim montando a estrutura, cuidando que os furos se alinhem na parte inferior.

Compoarte Artefatos de Arame Ltda
Rua Antônio Gatto, 100 - Tamandaré – Fone (54) 3464-7288 3464-7025 - 95720-000 - Garibaldi RS // www.compoartemoveis.com.br